KARTA KONKURSOWA

KONKURS Z DORADZTWA ZAWODOWEGO

**„RZEMIOSŁO NOWE ROZDANIE”**

**Szkoła Podstawowa nr 2 w Plewiskach**

Zaznacz właściwą odpowiedź!

1. Szlifierka kątowa to potocznie:
2. gumówka
3. licówka
4. Frezowanie to obrabianie materiału polegające na:
5. szlifowaniu i wygładzaniu powierzchni
6. skrawaniu, w którym ruch obrotowy wykonuje narzędzie lub przedmiot obrabiany
7. Jak sprawdzamy poziom oleju silnikowego w samochodzie?
8. Odczytujemy ze wskaźnika poziomu oleju
9. Odczytujemy z podziałki na zbiorniku wyrównawczym
10. Układ ABS:
11. zapobiega blokowaniu kół pojazdu podczas hamowania
12. wspomaga utrzymanie toru jazdy
13. Wybierz zestaw w którym wymieniono tylko sposoby konserwacji i pielęgnacji narzędzi:
14. Mycie narzędzi gorącą wodą, zamiatanie podłogi
15. Dezynfekcja sprzętu, sterylizacja sprzętu
16. Bieżnik to:
17. Zewnętrzna część opony
18. Inna nazwa licznika
19. Do malowania drobnych elementów używamy:
20. Pędzli szpachlowych
21. Pędzli okrągłych
22. Do grupy VAG zalicza się auta następujących marek:
23. VW, Audi, Seat, Skoda
24. Mercedes, Fiat, Porsche
25. Wybierz zestaw zawierający tylko drewna egzotyczne:
26. Bambus, mahoń, okoume
27. Heban, mahoń, dąb
28. Dobre jakościowo ciasto kruche otrzymuje się z mąki, tłuszczu i cukru w proporcjach:
29. 3 części mąki, 1 część tłuszczu, 1 część cukru
30. 3 części mąki, 2 części tłuszczu, 1 część cukru
31. Posadzka przeznaczona do lakierowania musi być:
32. Sucha, gładko oszlifowana, czysta
33. Sucha, nieoszlifowana, czysta
34. Stojan to:
35. Kluczowy element nowoczesnego systemu „START STOP”
36. stroik bożonarodzeniowy
37. Fuga to:
38. Rodzaj terakoty
39. Spoina między płytkami ceramicznymi
40. Do dezynfekcji skaleczonej skóry i tamowania krwi stosuje się:
41. Spirytus salicylowy, gazę
42. Wodę, wodę utlenioną, gazę, plaster
43. Wybierz zestaw zawierający tylko rodzaje grzebieni:
44. Do tapirowania, do pasemek, klasyczny
45. Do pasemek, trymer
46. Kołatek to:
47. Szkodnik, którego larwy żerują w drewnie
48. Narzędzie pracy tapicera
49. Niesprawny wentylator chłodniczy może doprowadzić do:
50. Przegrzania silnika
51. Uszkodzenia termostatu
52. Wilgotność drewna dopuszczalna w stolarstwie to:
53. Od 12 do 14 stopni
54. Od 15 do 16 stopni
55. Jaka jest kolejność wykonywania prac malarskich?
56. Gruntowanie, malowanie sufitu, malowanie ścian
57. Gruntowanie, malowanie ścian, malowanie sufitu
58. Uziemienie stosujemy we fryzjerstwie, aby:
59. Salon fryzjerski był udekorowany roślinami doniczkowymi
60. Bezpiecznie korzystać z urządzeń elektrycznych